;
;
; 音声再生用サンプルプログラム
;
;　音声ファイルは60SCR.TXTとしてマイクロSDカードに保存する。
;
;歩行音
V10=4
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)

;レーダー音
V10=8
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)
CALL(PLAY)
CALL(WT2)

;メッセージ１
V10=43
CALL(PLAY)
CALL(WT)

;メッセージ２
V10=45
CALL(PLAY)
CALL(WT)


JUMP(EX)

:PLAY
V00=60
V01=V10 * 215
V02=0
V03=100
V04=0
SOUND
RETURN

:WT
WAIT(200)
WAIT(200)
WAIT(200)
WAIT(200)
RETURN

:WT2
WAIT(100)
RETURN


:EX
