:CHECKATOP
V00=V122 AND 240
JUMPIF(V00,=,240,IFRREMOCONALLON)
JUMPIF(V00,=,144,IFRREMOCONUR)
JUMPIF(V00,=,48,IFRREMOCONDR)
JUMPIF(V00,=,96,IFRREMOCONDL)
JUMPIF(V00,=,192,IFRREMOCONUL)
JUMPIF(V00,=,128,IFRREMOCONUP)
JUMPIF(V00,=,32,IFRREMOCONDW)
JUMPIF(V00,=,16,IFRREMOCONRI)
JUMPIF(V00,=,64,IFRREMOCONLF)
JUMP(IFRREMOCONEXIT)

:IFRREMOCONALLON
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONUR
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONDR
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONDL
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONUL
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONUP
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONDW
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONRI
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONLF
JUMP(IFRREMOCONEXIT)
:IFRREMOCONEXIT
V00=6
FJUMP

